**ตารางแสดงราคาและคุณลักษณะเฉพาะของห้างร้านเพื่อใช้ในการประกอบการกำหนดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถขุดตีนตะขาบ) จำนวน 1 คัน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | **บริษัท /ห้างร้าน** | **คุณลักษณะเฉพาะตามที่ อบต.กำหนด** | | | | |  | |
| **ขนาดเครื่องยนต์ ขั้นต่ำ   59 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ** | **บุ้งกี้และความสามารถ - ความจุบุ้งกี๋ 0.26 ลบ.ม. - ระยะขุดไกล ไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร - ระยะขุดลึก ไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร - ระยะขุดได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร** | **เครื่องยนต์**  **เป็นเครื่องยนต์**  **ดีเซล** | **ระบบขับเคลื่อน**  **เป็นระบบขับเคลื่อนแบบ**  **Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแตะละข้าง สามารถขับเคลื่อนอิสระได้** | **ตีนตะขาบ**  **ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร**  **ความยาวไม่น้อยกว่า 2.70 เมตร** | **ราคา**  **(บาท)** | **ราคากลาง**  **(บาท)** |
| 1 | บริษัท เมโทรแมซีนเนอรี จำกัด | **ขนาดเครื่องยนต์ ขั้นต่ำ**   57.9 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ | **บุ้งกี้และความสามารถ**  - ความจุบุ้งกี๋ 0.33 ลบ.ม. - ระยะขุดไกล 6.297 เมตร - ระยะขุดลึก 4.107 เมตร - ระยะขุดได้สูงสุด 7.341 เมตร | **เครื่องยนต์**  เป็นเครื่องยนต์  ดีเซล | **ระบบขับเคลื่อน**  เป็นระบบขับเคลื่อนแบบ  Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแตะละข้าง สามารถขับเคลื่อนอิสระได้ | **ตีนตะขาบ**  ความกว้าง 0.45 เมตร  ความยาว 2.76 เมตร | **2,300,000.-** | **2,300,000.-** |
| 2 | บริษัท บางกอก โคมัตสุเซลล์ จำกัด | **ขนาดเครื่องยนต์ ขั้นต่ำ**   68 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ | **บุ้งกี้และความสามารถ**  - ความจุบุ้งกี๋ 0.30 ลบ.ม. - ระยะขุดไกล 6.360 เมตร - ระยะขุดลึก 4.100 เมตร - ระยะขุดได้สูงสุด 7.150 เมตร | **เครื่องยนต์**  เป็นเครื่องยนต์  ดีเซล | **ระบบขับเคลื่อน**  เป็นระบบขับเคลื่อนแบบ  Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแตะละข้าง สามารถขับเคลื่อนอิสระได้ | **ตีนตะขาบ**  ความกว้าง 0.45 เมตร  ความยาว 2.765 เมตร | **2,300,000.-** |
| 3 | บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์รี่ | **ขนาดเครื่องยนต์ ขั้นต่ำ**   55 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ | **บุ้งกี้และความสามารถ**  - ความจุบุ้งกี๋ 0.38 ลบ.ม. - ระยะขุดไกล 6.460 เมตร - ระยะขุดลึก 4.050 เมตร - ระยะขุดได้สูงสุด 6.950 เมตร | **เครื่องยนต์**  เป็นเครื่องยนต์  ดีเซล | **ระบบขับเคลื่อน**  เป็นระบบขับเคลื่อนแบบ  Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแตะละข้าง สามารถขับเคลื่อนอิสระได้ | **ตีนตะขาบ**  ความกว้าง 0.45 เมตร  ความยาว 2.845 เมตร | **2,300,000.-** |